Dat rare tekentje komt doordat er eerst wat informatie voor het opzetten van de verbindingen wordt gestuurd. Dit kan je weghalen van het LCD door buffer[0]=’ ’; te gebruiken. Dit is ook al gedaan bij het bewijs filmpje van b2b.